# Controllo della direzione di marcia

Prima di utilizzare la chiave, verificare che il senso di rotazione sia corretto. La direzione viene indicata dalla freccia posta sulla parte superiore dell'utensile.

Il braccio di reazione ruoterà in direzione opposta a quella dell'azionamento fino a toccare un punto di reazione adeguato.

1 | Allentamento: senso antiorario Serraggio: senso orario
2 | Braccio di reazione
3 | Freccia di direzione

Per invertire il senso di rotazione, girare la chiave e installarla sull'applicazione.

## Applicabile a: