# 시스템 연결 - 나사 연결 커플링

Atlas Copco 펌프 및 호스에는 아래와 같이 Torcflex 렌치를 작동하도록 미리 구성된 커플링이 있습니다.

Atlas Copco 제품이 아닌 장비를 사용하여 Torcflex 렌치를 작동하는 경우 커플링이 그림과 같이 구성되어 있는지 꼭 확인해 주세요.

1 | 렌치 | 2 | 펌프

모든 커플링이 칼라와 피팅 사이에 틈이 없도록 올바르게 연결되어 있는지 꼭 확인해 주세요. 커플러를 조이거나 풀 때 렌치나 다른 공구를 절대로 사용하지 마십시오.

커넥터가 완전히 맞물려 있고 서로 단단히 조여져 있는지 꼭 확인해 주세요.

펌프와 공구 사이에 두 개의 트윈 유압 호스를 사용하지 마십시오. 공구 오작동을 방지하려면 커넥터를 역방향으로 놓지 마십시오. 압력을 가한 상태에서 커플링을 조이거나 풀지 마십시오.

## 적용 대상: