# Ansluta systemet – Skruvkopplingar

Atlas Copco-pumpar och slangar har kopplingar som är förberedda för Torcflex skruvdragare enligt nedanstående exempel.

Om du använder utrustning från andra tillverkare än Atlas Copco för att köra Torcflex skruvdragare måste kopplingarna vara konfigurerade som på bilden.

1 | Skruvdragare | 2 | Pump

Kontrollera att alla kopplingar är ordentligt anslutna utan mellanrum mellan hylsor och kopplingar. Använd aldrig dragare eller andra verktyg för att dra åt eller lossa kopplingar.

Kontrollera att anslutningarna är helt i ingrepp och tätt sammanskruvade.

Använd aldrig två tvillinghydraulslangar mellan pumpen och verktyget. Undvik verktygsfel – vänd aldrig anslutningskontakterna. Försök aldrig dra åt eller lossa några kopplingar som står under tryck.

## Gäller för: