# Pression de service

Tous les composants du système doivent présenter une pression dynamique nominale de 700 bars (10 000 psi). Si des pompes et des flexibles autres que ceux de la marque Atlas Copco sont utilisés, veillez à ce que l'appareil soit adapté à l'utilisation de clés Atlas Copco.

Pression de service de la pompe :

- Pression maximale Avance : 700 bars (10 000 psi)

- Pression maximale Rétractation : 120 bars (1 740 psi)

## S’applique à :