# ロープロファイル　レンチの概要

Torcflex ロープロファイルレンチ（TFX）は、工業用ボルト接続の正確な締結や緩めを目的として、工業用留め具にトルクを加えるように設計された業務用油圧電動工具です。このツールは、複動式油圧シリンダーを使用し、ラチェット機構を介して直線力を回転トルクに伝達します。トルクは、油圧シリンダーにかかる圧力を調整することによって制御されます。

ツールには、次の主要コンポーネントが含まれています：

A | スイベルマニホールド | 適切な油圧電源への接続を可能にする油圧カップリングを備えたスイベルマニホールド。
B | ラチェットリンク | 六角ドライブを提供するラチェットリンク。アトラスコプコでは、パワーヘッドモデルごとにオプションのラチェットリンクを複数用意しているため、六角のサイズ　を変更することができます。
C | 六角ドライブ | 六角ドライブはラチェットリンクにトルクをかける機能的な部品です。
D | 抜け止めピン | パワーヘッドをラチェットリンクに接続するための抜け止めピン。
E | 反力アーム | ツールの操作中に発生する反力を吸収する固定反力アーム。
F | パワーヘッド | ツールの油圧要素であるパワーヘッド。

## 適用対象：