# Připojení hadice ke klíči

1. Podepřete otočný rozdělovač na opačné straně, než je spojka (1). Umístěte hadicovou spojku do jedné řady se vsuvkou klíče (2).

2. Pevně přitlačte vsuvku klíče a hadicovou spojku k sobě. Při připojení uslyšíte cvaknutí.

   Rýhovanou objímku na hadicové spojce nemusíte při připojování stahovat zpět.

3. Zatáhněte za hadici (3), abyste se ujistili, že připojení je správné.

## Platí pro: