# Kontrola smeru upínadla

Pred použitím kľúča sa uistite, že smer otáčania je správny. Smer označuje šípka navrchu nástroja.

Reakčné rameno sa bude otáčať v opačnom smere oproti upínadlu, kým sa nedostane do kontaktu s reakčným bodom.

1 | Uvoľniť: proti smeru hodinových ručičiek Utiahnuť: v smere hodinových ručičiek
2 | Reakčné rameno
3 | Smerová šípka

Ak je potrebné obrátiť smer otáčania, prevráťte kľúč a nainštalujte ho na aplikáciu.

## Vzťahuje sa na: