# Verificando o Sentido da Unidade de Transmissão

Antes de utilizar a chave, confirme se o sentido de rotação está correto. O sentido é indicado pela seta na parte superior da ferramenta.

O braço de reação gira no sentido oposto ao da unidade de transmissão até que ele encoste em um ponto de reação adequado.

1 | Desaperto: anti-horário Aperto: horário
2 | Braço de reação
3 | Seta de sentido

Caso o sentido de rotação precise ser invertido, inverta a chave e instale-a na aplicação.

## Aplica-se a: