# Raccorder le flexible à la pompe

1. Tenez le cadre de la pompe (1) pour éviter que la pompe ne bouge pendant le raccordement. Positionnez le raccord du flexible (2) dans l'axe du raccord de la pompe.

2. Enfoncez fermement le raccord du flexible dans le raccord de la pompe (2). Un déclic se fait entendre lorsque le raccordement est effectué.

   Il n'est pas nécessaire de tirer sur le collier moleté du raccord de la pompe pendant le raccordement.

3. Tirez sur le flexible (3) pour vous assurer que le raccordement est bien effectué.

## S’applique à :