# Рабочее давление

Все компоненты системы должны иметь номинальное динамическое давление 700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм). Если используются насосы и шланги производства не Atlas Copco, убедитесь, что оборудование подходит для использования с ключами Atlas Copco.

Рабочее давление насоса:

- Максимальное давление подачи: 700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм)

- Максимальное давление втягивания: 120 бар (1 740 фунтов на кв. дюйм)

## Относится к: