# Подсоединение шланга к насосу

1. Удерживайте раму насоса (1), чтобы насос не двигался во время соединения. Расположите ниппель шланга (2) на одной линии с муфтой насоса.

2. Плотно соедините ниппель шланга и муфту насоса (2). Когда соединение будет успешно выполнено, раздастся щелчок.

   Рифленое кольцо на муфте насоса не требуется отводить назад при осуществлении соединения.

3. Потяните шланг (3), чтобы проверить соединение.

## Относится к: