# Ciśnienie robocze

Wszystkie elementy systemu muszą mieć ciśnienie dynamiczne o wartości 700 barów (10 000 psi). W przypadku, gdy nie są używane pompy i węże firmy Atlas Copco, należy upewnić się, że używany sprzęt jest odpowiedni do współpracy z kluczami Atlas Copco.

Maksymalne ciśnienie robocze:

- Maksymalne ciśnienie wysuwania: 700 barów (10 000 psi)

- Maksymalne ciśnienie wycofania: 120 barów (1 740 psi)

## Dotyczy: