# Pressão de Trabalho

Todos os componentes do sistema devem ter a classificação de pressão dinâmica de 700 bares (10.000 psi). Caso sejam utilizadas outras bombas e mangueiras que não sejam da Atlas Copco, confirme se o equipamentos é adequado à utilização com chaves Atlas Copco.

Pressão Máxima de Trabalho:

- Pressão de Avanço Máxima: 700 bares (10.000 psi)

- Pressão de Recuo Máxima: 120 bares (1.740 psi)

## Aplica-se a: