# Visão Geral da Chave Discreta

A chave discreta Torcflex (TFX) é uma ferramenta de potência hidráulica profissional, projetada para exercer torque em fixadores industriais para assegurar apertos ou desapertos corretos de conexões industriais parafusadas. A ferramenta utiliza um cilindro de dupla ação para transferir força linearmente para o torque de rotação por meio de um mecanismo de catraca. O torque é controlado ajustando-se a pressão aplicada ao cilindro hidráulico.

A ferramenta inclui os seguintes componentes principais:

A | Coletor giratório | Um coletor giratório com engates hidráulicos para permitir a conexão a um suprimento de potência hidráulica adequado.
B | Elo de catraca | Um elo de catraca proporciona uma unidade de transmissão hexagonal. A Atlas Copco fornece diversas opções de elos de catraca para cada modelo de cabeça de acionamento, por isso, o tamanho do hexágono pode ser alterado.
C | Unidade de transmissão hexagonal | A unidade de transmissão hexagonal é a peça funcional para a aplicação de torque no elo de catraca.
D | Pino retentor | Um pino retentor para conectar a cabeça de acionamento ao elo de catraca.
E | Braço de reação | Um braço de reação fixo para absorver a força de reação gerada durante a operação da ferramenta.
F | Cabeça de acionamento | Uma cabeça de acionamento que é um elemento hidráulico da ferramenta.

## Aplica-se a: