# Odpojenie hadice z kľúča

Koaxiálna spojka má bezpečnostnú funkciu, ktorá zabraňuje náhodnému odpojeniu počas používania. Zistite, ako odpojiť hadicu pred použitím zariadenia.

1. Oprite otočné zberné potrubie na opačnej strane o spojku.

2. Tlačte hadicu smerom ku kľúču (obrázok 1), kým sa neuzavrie medzera medzi vrúbkovaným nákružkom a vsuvkou, ako je to zobrazené (obrázok 2).

3. Držte vyššie uvedenú polohu a potiahnite vrúbkovaný nákružok preč z kľúča (obrázok 3).

4. Potiahnite hadicu preč z kľúča a spoj sa automaticky rozpojí (obrázok 4).

Ak sa spoje nestlačia k sebe a nepridržia, vrúbkovaný nákružok sa nemôže pohybovať a spojky sa preto nedajú odpojiť. Toto je bezpečnostná funkcia na zabránenie náhodnému odpojeniu.

## Vzťahuje sa na: