# Pripojenie systému – Skrutkovacia rýchlospojka

Čerpadlá a hadice Atlas Copco majú spojky predkonfigurované na prevádzku kľúčov Torcflex, ako je zobrazené nižšie.

Ak na prevádzku kľúčov Torcflex použijete vybavenie od iného výrobcu ako Atlas Copco, uistite sa, že spojky sú konfigurované, ako je zobrazené.

1 | Kľúč | 2 | Čerpadlo

Uistite sa, že všetky spojky sú riadne pripojené bez medzier medzi nákružkami a armatúrami. Na uťahovanie alebo uvoľnenie spojok nikdy nepoužívajte kľúče ani iné nástroje.

Uistite sa, že všetky sú konektory úplne zasunuté a pevne zoskrutkované.

Medzi čerpadlom a nástrojom nikdy nepoužívajte dvojité hydraulické hadice. Aby nedošlo k poruche nástroja, nikdy neobracajte konektory. Nepokúšajte sa utiahnuť alebo uvoľniť žiadne spojky pod tlakom.

## Vzťahuje sa na: