# Vérification du sens de l'entraînement

Avant d'utiliser la clé, assurez-vous que le sens de rotation est correct. Le sens est indiqué par la flèche sur le dessus de l'outil.

Le bras de réaction tourne dans le sens inverse de l'entraînement jusqu'à ce qu'il entre en contact avec un point de réaction approprié.

1 | Desserrage : anti-horaire Serrage : horaire
2 | Bras de réaction
3 | Flèche de sens

Si le sens de rotation doit être inversé, retournez la clé et installez-la sur l'application.

## S’applique à :