# Überprüfen der Antriebsrichtung

Achten Sie vor der Verwendung des Schlüssels darauf, dass die Drehrichtung korrekt eingestellt ist. Die Richtung wird durch den Pfeil an der Oberseite des Werkzeugs angezeigt.

Der Reaktionsarm dreht sich in die dem Antrieb entgegengesetzte Richtung, bis er mit einem geeigneten Reaktionspunkt in Kontakt kommt.

1 | Lösen: gegen den Uhrzeigersinn Anziehen: im Uhrzeigersinn
2 | Reaktionsarm
3 | Richtungspfeil

Wenn die Drehrichtung umgekehrt werden muss, muss der Antrieb abgenommen und auf der gegenüberliegenden Seite des Schraubers wieder installiert werden.

## Gilt für: