# Réglages généraux

Élément | Description
--- | ---
LED frontale | Marche : La LED frontale s’allume lorsque le bouton spécifique est actionné. Arrêt : La LED frontale de l'outil sera toujours éteinte.
TAG | Marche : Les informations sur le TAG sont affichées et peuvent être modifiées dans le menu Outil avec coffret intégré > Outil. Arrêt : Les informations sur le TAG ne seront pas affichées.
Avertisseur sonore | Marche : Le dispositif de signalisation audio sera toujours activé. Arrêt : Le dispositif de signalisation audio sera toujours désactivé.
Vibration | Marche : Le dispositif de vibrations sera toujours activé. Arrêt : Le dispositif de vibrations sera toujours désactivé.
Dévisser avant le démarrage du cycle | Marche : Le dévissage accidentel d'un assemblage déjà serré est détecté avant que le serrage ne commence. Arrêt : Fonction désactivée.