# Configurer un sélecteur de douilles

Le sélecteur à douilles est un plateau de douilles muni de LED qui aide l’opérateur à choisir la douille adaptée à la procédure de serrage, comme une séquence de lots, par exemple. Si l'on utilise plusieurs programmes de serrage, il est pratique d'utiliser un sélecteur. Lorsqu'une douille est prélevée, le programme de serrage correspondant est sélectionné.

Il est possible de connecter plusieurs sélecteurs à douilles au poste de travail virtuel.

Pour connecter le sélecteur à douilles au poste de travail virtuel, aller à Outil avec contrôleur intégré > Poste de travail virtuel > Accessoires et sélectionner Choisir les accessoires.

Pour configurer le sélecteur à douilles, consulter la Notice d'utilisation du Sélecteur à douilles.

Configurer un sélecteur à douilles

1. Aller à Configurations dans le menu accueil et sélectionner Sélecteur à douilles dans le volet de gauche.

2. Donner un Nom à la configuration.

3. Sélectionner Modifier.

4. Sélectionner Ajouter ou Supprimer pour obtenir le nombre correct d’emplacements de douilles. Sélectionner tous les emplacements qui doivent être activés (indiqués en bleu).

5. Régler Contrôle sur Externe si la sélection de douilles doit être contrôlée par un système externe.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=cmU9pYL-kL4

Informations pertinentes

- Choix des accessoires