# Техническое обслуживание натяжителя

Всегда надевайте ударопрочные средства защиты глаз и лица при непосредственном участии или нахождении рядом в процессе работы, ремонта или техобслуживания инструмента либо замены его принадлежностей.

Перед отсоединением или подсоединением шлангов, фитингов или принадлежностей, а также перед регулировкой или разборкой инструмента следует отключить электропитание и сбросить давление в гидравлической системе.

- Во время сборки или технического обслуживания инструментов для натяжения, резьбовые компоненты следует смазать и защитить тонким слоем противозадирной пасты, такой как Copaslip или Molyslip, чтобы избежать образования ржавчины на резьбе винтов и предотвратить схватывание резьбовых компонентов во время эксплуатации.

- Перед установкой необходимо смазать ведущие кромки уплотнений, прокладок подшипников и грязесъемных манжет подходящей легкой смазкой, такой как Rocol Aqua-Sil. Это поможет при сборке.

- Инструмент нужно полностью восстанавливать каждые 12 месяцев.

- Проверяйте на предмет следов коррозии. Инструменты с признаками коррозии нужно вернуть в центр обслуживания клиентов.

- После каждого использования: проверяйте на предмет утечки масла из фитингов или частей адаптера. Адаптеры или фитинги с утечками нужно затянуть до 25 Нм. Если после затяжки адаптера или фитинга течь продолжается, их необходимо заменить.

- Подъемные проушины и ремни на инструментах должны быть проверены перед эксплуатацией. Проверьте на предмет наличия трещин или других видимых повреждений. Не используйте поврежденные подъемные ремни и проушины.

- Избегайте падения инструмента или других ударов, так как это может повредить поверхности уплотнений инструмента, что может привести к сбою во время эксплуатации.

- Покрытие инструмента необходимо регулярно проверять на предмет трещин или отслаивания. Инструменты с признаками трещин или отслаивания нужно вернуть в центр обслуживания клиентов.

- Если у вас появились сомнения по поводу пригодности к эксплуатации, обратитесь в центр обслуживания клиентов Atlas Copco.