# Produktüberblick

## Hauptkomponenten

Teilkennung | Beschreibung
--- | ---
A | Geteilte Kontermutter zur Schnellmontage
B | Kolben
C | Spanner-Gehäuse
D | Hebegurt
E | Hydraulik-Anschlussbuchse (Konfiguration kann variieren)
F | Hydraulik-Anschlussstecker (Konfiguration kann variieren)

## Separate geteilte Kontermutter

Die geteilte Kontermutter ist eine vollständig separate Komponente und wird an der Schraube montiert, nachdem der Spanner angebracht wurde.