# Vue d’ensemble du produit

## Composants principaux

Identifiant des pièces | Description
--- | ---
A | Écrou fendu de réaction à assemblage rapide
B | Piston
C | Corps du tendeur
D | Élingue
E | Raccordement hydraulique femelle (les configurations peuvent varier)
F | Raccordement hydraulique mâle (les configurations peuvent varier)

## Écrou fendu de réaction séparé

L'écrou fendu de réaction est un composant complètement séparé et est assemblé sur le boulon après le montage du tendeur.