# Wartung der Spanner

Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufhalten.

Vor dem Anschließen oder Abnehmen von Schläuchen, Fittings oder Zubehör oder dem Einstellen oder Abnehmen des Werkzeugs ist die Stromzufuhr abzuschalten.

- Während der Montage und der Wartung der Spannwerkzeuge sollten Gewindekomponenten geschmiert und mit einer dünnen Schicht Anti-Seize-Verbindung, wie etwa Copaslip oder Molyslip, geschützt werden, um Rostbildung an den Schraubengewinden sowie ein Verklemmen von Gewindekomponenten während der Verwendung zu vermeiden.

- Vor der Installation sollten die Vorderkanten der Dichtungen, der Lagerbänder und der Abstreifdichtungen mit einem geeigneten, leichten Schmiermittel, wie etwa Rocol Aqua-Sil, geschmiert werden. Dies erleichtert die Montage.

- Das Werkzeug sollte einmal alle 12 Monate runderneuert werden.

- Überprüfen Sie es auf Anzeichen von Korrosion. Werkzeuge, die Anzeichen von Korrosion aufweisen, sollten zum Kundenzentrum zurückgesendet werden.

- Nach jeder Verwendung: Überprüfen Sie, ob Öl aus dem Anschluss oder den Adapterstücken austritt. Leckende Adapter oder Anschlüsse sollten mit 25 Nm angezogen werden. Adapter oder Anschlüsse, die auch nach dem Anziehen weiterhin lecken, sollten ausgetauscht werden.

- Hebeösen und Gurte an Werkzeugen sollten vor der Verwendung überprüft werden. Achten Sie auf Risse und andere sichtbare Schäden. Beschädigte Hebegurte oder Ringschrauben sollten nicht verwendet werden.

- Das Werkzeug sollte nicht fallengelassen oder gegen andere Objekte geschlagen werden, da dies zu Beschädigung der Dichtungsflächen des Werkzeugs und somit zu einem Werkzeugausfall während der Verwendung führen kann.

- Die Werkzeugbeschichtung sollte regelmäßig inspiziert und auf Anzeichen von Sprüngen oder Abblätterungen überprüft werden. Es wird empfohlen, Werkzeuge, die Anzeichen von Sprüngen oder Abblätterungen aufweisen, zum Kundenzentrum zurückzusenden.

- Falls Sie Zweifel an der Eignung für den Betrieb haben, kontaktieren Sie bitte das Kundenzentrum von Atlas Copco.