# Konserwacja napinacza

Podczas posługiwania się narzędziem, a także podczas naprawy lub konserwacji narzędzia bądź w trakcie wymiany jego akcesoriów należy zawsze nosić odporne na uderzenia okulary ochronne i osłonę twarzy.

Przed odłączeniem lub podłączeniem węży, złączek lub akcesoriów bądź przed przystąpieniem do regulacji lub demontażu narzędzia należy odłączyć zasilanie i rozhermetyzować układ hydrauliczny.

- Podczas montaż i konserwacji narzędzia do napinania, gwintowane komponenty powinny być nasmarowane i chronione za pomocą cienkiej powłoki środka przeciwzatarciowego takiego jak Copaslip lub Molyslip, aby zapobiec tworzeniu się rdzy na gwintach śruby i dodatkowo zapobiec tarciu gwintowanych komponentów podczas użytku.

- Przed instalacją krawędzie natarcia uszczelki, podkładek poślizgowych i uszczelek zgarniacza nasmarować odpowiednim lekkim smarem, takim jak Rocol Aqua-Sil. Pomoże to w montażu.

- Raz do roku należy w pełni odnowić narzędzie.

- Sprawdzić pod kątem oznak korozji. Narzędzia z oznakami korozji należy zwrócić do Centrum klienta.

- Po każdym użytku: sprawdzić pod kątem wycieku oleju ze złącza lub części adaptera. Adaptery lub złącza, w których dochodzi do wycieku, należy przykręcić momentem 25 Nm. Adapter lub złącze, które nadal cieknie po dokręceniu, należy wymienić.

- Uszy i pasy do podnoszenia na narzędziach należy sprawdzić przed użyciem. Sprawdzić pod kątem pęknięć i innych widocznych uszkodzeń. Nie należy używać pasów do podnoszenia lub uszu, które są uszkodzone.

- Narzędzie nie należy upuszczać lub uderzać nim o inne przedmiot, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni uszczelki narzędzia, co może skutkować awarią narzędzia podczas użytku.

- Powłoka narzędzia powinna być rutynowo kontrolowana i sprawdzana pod kątem śladów pęknięć lub odprysków. Zaleca się, aby narzędzia z oznakami odprysków lub pęknięć należy zwrócić do Centrum klienta.

- W przypadku wątpliwości dotyczących przydatności do działania należy skontaktować się z Centrum klienta Atlas Copco w celu uzyskania porady.