# Condiciones medioambientales

Solamente para uso en interiores |
Altitud | Hasta 2000 m
Rango de temperaturas del ambiente | De +5 a +40 °C (de +41 a +104 °F)
Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas máximas de 31 °C, disminuyendo linealmente hasta el 50 % con una humedad relativa del 40 °C |
Clase ambiental | II
Grado de contaminación | 2
Índice IP (solo cuando la tapa del puerto USB está cerrada) | 40