# Blinkmuster der LED-Anzeige

Im Folgenden sind die Standard-Blinkmuster der LED-Anzeigen aufgeführt:

Allgemeine Beschreibung | Beschreibung des Leuchtmusters | Farbe der Leuchte | Abbildung*
--- | --- | --- | ---
Start / Bootvorgang | Blinkendes Licht Alle LEDs | Weiß | Ein (linkes Bild) - Aus (rechtes Bild)
Start der Verschraubung | Leuchtpunkt Mittlere LEDs sowohl in der Vorder- als auch Rückansicht leuchten auf. | Weiß |
Verschraubungsvorgang | Radial verlaufendes Leuchten, 2 Richtungen Die LEDs leuchten sowohl in der Vorder- als auch Rückansicht vom Mittelpunkt zu den Seiten hin gleichzeitig auf. | Weiß |
IO-Ergebnis | Dauerhaftes Leuchten Alle LEDs | Grün |
NIO-Ergebnis | Abwechselndes Leuchten Alle LEDs | Rot |
Gruppe fertig | Radial verlaufendes Leuchten, 1 Richtung Beginnt von der mittleren LED in der Vorderansicht und läuft radial weiter, bis es die mittlere LED erreicht. | Weiß |

*Beschreibung der Abbildung:

A | Lichtmuster | B | Zurück
C | LED-Ring (Bereich) | D | Vorn