# Строка индикатора

Строка индикатора расположена в верхней части всех меню. Значки на строке индикатора предоставляют информацию о перечисленных ниже элементах.

Значок | Описание
--- | ---
| Значок беспроводного соединения указывает на силу сигнала соединения инструмента с сетью предприятия. Если соединение не установлено, значок перечеркнут.
| Значок направления указывает на направление, в котором необходимо выполнить затяжку (по часовой стрелке (CW) или против нее (CCW)).
| Значок батареи указывает на состояние зарядки аккумулятора инструмента.

Уровни зарядки батареи представлены ниже:

Значок батареи | Состояние значка | Примечание
--- | --- | ---
| Ровное | Полностью заряжен
| Ровное | Высокая зарядка
| Ровное | Средняя зарядка. По возможности подключите зарядное устройство.
| Мигание | Низкая зарядка. Зарядите батарею.
| Ровное | Критический уровень, выполнение затяжки невозможно. Зарядите батарею.