# Types de clignotements des voyants LED

Les types de clignotements standard des voyants LED sont affichés ci-dessous :

Description générale | Description des types de clignotements | Couleur de la lumière | Illustration*
--- | --- | --- | ---
Démarrage | Lumière clignotante Toutes les LED | Blanc | Marche (image de gauche) - Arrêt (image de droite)
Début du serrage | Lumière d’éclairage La LED centrale de la vue avant et arrière s'allume. | Blanc |
Progression du serrage | Lumière à gradient radial, 2 directions Les LED s'allument du centre vers les côtés simultanément dans la vue avant et arrière. | Blanc |
Résultat OK | Lumière fixe Toutes les LED | Vert |
Résultat NOK | Lumière clignotante Toutes les LED | Rouge |
Lot terminé | Lumière à gradient radial, 1 direction Commence à partir de la LED centrale dans la vue avant, et continue radialement jusqu'à atteindre la LED centrale. | Blanc |

*Description de l’illustration :

A | Comportement de la lumière | B | Arrière
C | Bague de LED (section) | D | Avant