# Automatisk avstängning vid tomt batteri

När batterinivån faller under det kritiska tröskelvärdet (12 %) kommer STRwrench automatiskt att stängas av. Så snart som den kritiska nivån nås börjar verktyget avge en ljudvarningssignal och stängs av efter 5 minuter.

När batterinivån är under 12 % går det inte längre att utföra åtdragning. Om någon försöker utföra åtdragningar på en sådan laddningsnivå visas ett meddelande om att funktionen inte kan utföras.