# Lysdiodernas blinkmönster

Standardblinkmönstret för verktygets lysdioder visas nedan:

Allmän beskrivning | Beskrivning av ljusmönster | Lampans färg | Illustration*
--- | --- | --- | ---
Start/igångkörning | Pulslampa Alla lysdioder | Vit | På (vänster bild) – Av (höger bild)
Initiering av åtdragning | Spotlight Central lysdiod framtill och baktill tänds. | Vit |
Åtdragningsförlopp | Radiell toningslampa, 2 riktningar Lysdioderna tänds från centrum och ut mot sidorna både framifrån och bakifrån samtidigt. | Vit |
Resultat OK | Fast ljus Alla lysdioder | Grön |
Resultat NOK | Växelvis ljus Alla lysdioder | Röd |
Batch klar | Radiell toningslampa, 1 riktning Startar från central lysdiod framtill och fortsätter radiellt till central lysdiod. | Vit |

*Beskrivning av illustrationen:

A | Ljusbeteende | B | Tillbaka
C | Lysdiodring (sektion) | D | Front