# Dioda LED wskaźnika naładowania akumulatora

Klucz jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego.

Diody LED wskaźnika na akumulatorze wskazują stan naładowania akumulatora (SOC). W celu aktywowania diod LED należy nacisnąć przycisk na akumulatorze.

1 | Wskaźniki LED | 2 | Przycisk

Diody LED wskazują pozostałą pojemność akumulatora w następujący sposób:

Wskaźnik naładowania akumulatora | Uwagi
--- | ---
1 LED | Poziom krytyczny, wykonanie dokręcenia nie jest możliwe Naładować akumulator.
2 diod LED | Niski poziom naładowania akumulatora. Naładować akumulator.
3 diod LED | Średni poziom naładowania akumulatora. Naładować akumulator, gdy będzie to możliwe.
4 diod LED | Wysoki poziom naładowania akumulatora.
5 diod LED | Akumulator w pełni naładowany.