# Vzorce blikania LED indikátorov

Štandardné vzorce blikania LED indikátorov sú zobrazené nižšie:

Všeobecný popis | Popis vzorca svetla | Farba svetla | Obrázok*
--- | --- | --- | ---
Spustenie/zavedenie | Impulzné svetlo Všetky LED | Biela | ZAP (ľavý obrázok) – VYP (pravý obrázok)
Iniciácia uťahovania | Bodové svetlo Stredná LED vpredu aj vzadu sa rozsvieti. | Biela |
Priebeh uťahovania | Radiálne gradientové svetlo, 2 smery LED sa súčasne rozsvietia zo stredu smerom k stranám vzadu aj vpredu. | Biela |
Výsledok OK | Neprerušované svetlo Všetky LED | Zelená |
Výsledok NOK | Prerušované svetlo Všetky LED | Červená |
Dávka hotová | Radiálne gradientové svetlo, 1 smer Začína od strednej LED vpredu a radiálne pokračuje, kým nedosiahne strednú LED. | Biela |

*Popis obrázka:

A | Správanie svetla | B | Späť
C | LED krúžok (sekcia) | D | Predná časť