# Светодиодные индикаторы заряда батареи

Питание ключа поступает от литий-ионной батареи.

Светодиодные индикаторы на батарее указывают на ее состояние заряда. Для активации светодиодов нажмите кнопку на батарее.

1 | Светодиодные индикаторы | 2 | Кнопка

Светодиоды указывают на оставшийся заряд батареи:

Индикатор заряда батареи | Примечание
--- | ---
1 LED | Критический уровень, выполнение затяжки невозможно. Зарядите батарею.
2 светодиода | Низкая зарядка. Зарядите батарею.
3 светодиода | Средняя зарядка. По возможности зарядите батарею
4 светодиода | Высокая зарядка.
5 светодиода | Полностью заряжен.