# Прикрепление инструмента для концевых соединений

1. Вставьте инструмент для концевых соединений, совместив ШТИФТ с направляющей внутри smartHEAD.

2. Нажимайте на инструмент для концевых соединений до тех пор, пока механическая часть не остановится и ШТИФТ не зафиксируется.

Существует только один способ вставить инструмент для концевых соединений в smartHEAD. ШТИФТ необходимо вставить в корпус: не пытайтесь переместить его в другие положения.