# LED 표시등 점멸 패턴

LED 표시등의 표준 점멸 패턴은 다음과 같습니다.

개요 | 표시등 패턴 설명 | 표시등 색상 | 그림*
--- | --- | --- | ---
시동/부팅 | 펄스 표시등 모든 LED | 흰색 | 켜짐(왼쪽 이미지) - 꺼짐 (오른쪽 이미지)
조임 시작 | 집중 조명 전면 및 후면 뷰의 중앙 LED가 모두 켜집니다. | 흰색 |
조임 진행 중 | 방사형 그라데이션 2방향 표시등 전면 뷰 및 후면 뷰의 중앙 방향에서 측면으로 동시에 LED 표시등이 켜집니다. | 흰색 |
적합(OK) 결과 | 계속 켜짐 모든 LED | 녹색 |
부적합(NOK) 결과 | 변화하며 켜짐 모든 LED | 빨간색 |
배치 완료 | 방사형 그라데이션 1방향 표시등 전면 뷰의 중앙 LED에서 시작하여 중앙 LED에 도달할 때까지 방사형으로 계속 진행됩니다. | 흰색 |

*그림 설명:

A | 표시등 점등 유형 | B | 뒤로
C | LED 링 (섹션) | D | 전면