# Lysdioder för batteriladdning

Verktyget drivs av ett litiumjonbatteri.

Lysdioderna på verktyget visar batteriets laddningsstatus (SOC–State of charge). Aktivera lysdioderna genom att trycka på knappen på batteriet.

1 | Lysdioder | 2 | Knapp

Lysdioderna visar återstående batterikapacitet enligt följande:

Indikator för batteriladdning | Anmärkning
--- | ---
1 lysdiod | Kritisk nivå, kan inte utföra åtdragning. Ladda batteriet.
2 lysdioder | Låg laddning. Ladda batteriet.
3 lysdioder | Medelhög laddning. Ladda batteriet när detta är möjligt.
4 lysdioder | Hög laddning.
5 lysdioder | Full laddning.