# Luzes de sinalização de LED de carga da bateria

O torquímetro é alimentado por baterias de íon de lítio.

As luzes de sinalização de LED na bateria indicam o Estado da Carga (SOC) da bateria. Para ativar os LEDs, pressione o botão localizado na bateria.

1 | Luzes de sinalização de LED | 2 | Botão

Os LEDs indicam a capacidade restante da bateria como a seguir:

Luz de sinalização de carga da bateria | Nota
--- | ---
Um LED | Nível crítico, não é possível fazer apertos. Carregar a bateria.
Dois LEDs | Carga baixa. Carregar a bateria.
Três LEDs | Carga média. Carregue a bateria, quando for possível.
Quatro LEDs | Carga alta.
Cinco LEDs | Completamente carregada.