# 재활용 지침

## 렌치 컨트롤러

위치 | 부품 | 재활용
--- | --- | ---
1 | 유리 | 유리
2 | 디스플레이 | WEEE
3 | 키패드 | 혼합 폐기물
4 | 댐핑 시스템 | 발포 고무
5 | 댐핑 시스템 | 발포 고무
6 | 와셔 | 강철
7 | PCB | WEEE
8 | 와셔 | 강철
9 | 프레임 | 알루미늄
10 | 와셔 및 나사 | 강철
11 | 바코드 유리 | 유리
12 | 유리 지지대 | 폴리아미드
13 | 바코드 유리 지지대 | 알루미늄
14 | 스프링 및 전자 지지대 | 강철
15 | 핀 커넥터 | 구리
16 | 핀 지지대 | 폴리아미드
17 | 전기 케이블 | WEEE
18 | 커플링 | 강철
19 | 본체 및 링 | 알루미늄
20 | 충격 센서 | 유리
21 | USB 커버 | 고무
22 | LED 서스펜션 링 | 폴리아미드
23 | 폼 테이프 | 폼
24 | LED PCB | WEEE
25 | LED 레이블 고정대 | 폴리아미드
26 | LED 오버레이 | 폴리아미드
27 | LED 레이블 커버 | 강철
28 | 핀 | 강철
29 | 핸들 | 폴리아미드
30 | 손잡이 커넥터 및 핀 | 강철
31 | 링 레이블 | 알루미늄
32 | O-링 | 고무
33 | STRw 손잡이 캡 | 강철
34 | 폼 테이프 | 폼
35 | 금속 시트 레이블 | 강철
36 | 스페이서 | 강철
37 | 기본 PCB | WEEE
38 | 스페이서 | 강철
39 | Wi Fi PCB | WEEE
40 | 나사 | 강철
41 | 컨트롤러 커버 | 폴리아미드
42 | 나사 | 강철
43 | 나사 | 강철
44 | 구멍 손잡이 커버 | 폴리아미드
45 | 와셔 및 나사 | 강철
46 | 진동 지지대 | 강철
47 | 진동 | WEEE

## smartHEAD

위치 | 부품 | 재활용
--- | --- | ---
1 | 페룰 | 강철
2 | 트랜스듀서 | 혼합 폐기물
3 | 전자 지지대 1 | 강철
4 | 전자 보드 1 | WEEE
5 | 튜브 | 혼합 폐기물
6 | 케이블 | WEEE
7 | 전자 보드 2 | WEEE
8 | 전자 지지대 2 | 강철
9 | 나사 | 강철
| 표준 나사 및 와셔 | 철