# Indicadores LED de carga de la batería

El suministro eléctrico de la llave se realiza mediante una batería de ion de litio.

Los indicadores LED en la batería indican el Estado de carga (SOC, por sus siglas en inglés) de la batería. Para activar los LED, pulse el botón situado en la batería.

1 | Indicadores LED | 2 | Botón

Los LED indican la capacidad restante de la batería de la forma siguiente:

Indicador de carga de la batería | Nota
--- | ---
1 LED | Nivel crítico, no es posible realizar apriete. Cargue la batería.
2 LED | Carga baja. Cargue la batería.
3 LED | Media carga. Cargue la batería cuando sea posible.
4 LED | Carga alta.
5 LED | Carga completa.