# Conditions environnementales

Utilisation en intérieur uniquement |
Altitude | Jusqu'à 2000 m
Plage de température ambiante | +5 à +40 °C (+41 à +104 °F)
Humidité relative maximum de 80 % pour des températures maximales de 31 °C avec une diminution linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C |
Classe environnementale | II
Degré de pollution | 2
Indice IP (uniquement lorsque le couvercle du port USB est fermé) | 40