# Verbindung zur Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software

1. Schalten Sie den Schlüssel ein und öffnen Sie die Abdeckung des USB-C-Anschlusses.

   Entfernen Sie die Abdeckung des USB-C-Anschlusses nicht vollständig.

2. Schließen Sie das Werkzeug an den USB-Anschluss des PCs an. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Adresse der Web-Benutzeroberfläche der STRwrench QA Inspector Software ein: `169.254.1.1`.