# Power Focus 3000/4000

Je POWER FOCUS zapnutý a v režime RUN? Skontrolujte, či sa používa správny POWER FOCUS (ST31/ST32/ST61/STR31/STR61-Tensor3-7, ST81-Tensor8-9). Skontrolujte hadice ovládacej časti. Skontrolujte parametre ovládača, pozrite si príručku používateľa POWER FOCUS/ jednotky ovládača. Skontrolujte prerušovač zemniaceho okruhu na zadnej strane ovládača. V prípade odpojenia sa musí pred obnovením prevádzky nájsť primárna chyba. Skontrolujte, či je správna kabeláž na konektore diaľkového štartu. Bližšie informácie nájdete v 9836 2258.