# Configurazione delle impostazioni di presentazione dei risultati

La finestra Impostazioni di presentazione dei risultati consente all'utente di visualizzare la coppia finale senza il valore di compensazione PrT incluso e il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reale.

## Configurazione della finestra Impostazioni di presentazione dei risultati

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Configurazioni. A sinistra, selezionare Stazione virtuale generale.

2. Nella finestra Configurazione desiderata, selezionare Modifica.
   Viene visualizzata la schermata Modifica configurazione.

3. Nella finestra Impostazioni di presentazione dei risultati, impostare i relativi interruttori su ATTIVO o DISATTIVO in base ai risultati desiderati.

   Se l'interruttore Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reale è impostato su ATTIVO, la finestra Risultati in tempo reale mostra il valore della compensazione PrT.

   Se l'interruttore Mostra coppia finale con compensazione PrT è impostato su ATTIVO, la finestra Risultati in tempo reale mostra la coppia finale con la compensazione PrT inclusa.

   Nella finestra Impostazioni di presentazione dei risultati, l'impostazione degli interruttori su ATTIVO o DISATTIVO produce effetti solo se:

   - Il programma multifase prevede una fase di serraggio con un monitoraggio della fase coppia prevalente con l'interruttore di compensazione impostato su ATTIVO.

## Impostazioni di presentazione dei risultati

Di seguito sono indicate le diverse opzioni di configurazione nella finestra Impostazioni di presentazione dei risultati.

Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: DISATTIVO | Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: DISATTIVO
--- | --- | --- | ---
Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

In questa sezione

- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO/Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: DISATTIVO/Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: DISATTIVO/Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO/Mostra il valore di compensazione PrT nei risultati in tempo reali: DISATTIVO