# Connexion avec ToolsTalk perdue - 208

Indique si la connexion activée entre ToolsTalk et le coffret a été interrompue ou fonctionne comme prévu.

Nom dans SoftPLC : TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI