# Exporter « Journaux des outils connectés »

L'exportation des journaux des outils permet à un technicien d’entretien de partager les données des journaux des outils avec le personnel du Service Atlas Copco afin de résoudre les problèmes liés aux outils.

Il est possible d'exporter les journaux des outils à partir des outils suivants : STB, SRB, TBP/TBP-S et QST-M.

Pour exporter les journaux des outils, l’outil doit être connecté au coffret. Il n'est pas nécessaire que l'outil soit affecté à un poste de travail virtuel.

Toutes les données incluses dans l’exportation des journaux des outils sont enregistrées dans un fichier « PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz », qui inclut les fichiers et dossiers suivants :

- « atlas_tool_i.zip » – Tous les résultats disponibles

  Un fichier individuel est créé pour chaque outil connecté. Le format des fichiers des journaux des outils est « tool-<type d'outil>-<numéro de série de l'outil>.log ».

- « ExportInfo.txt » - Document texte contenant des informations sur l'AIM, le coffret et les outils connectés

## Comment exporter « Journaux des outils connectés »

1. À l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Coffret. Ensuite, à gauche, sélectionner l’onglet Exportation/Importation.

2. Dans la fenêtre Exporter, ouvrir le menu déroulant et sélectionner Journaux des outils connectés.

3. Dans la fenêtre Exporter, sélectionner Exporter.
   À la fin du processus d'exportation, une fenêtre contextuelle d'exportation confirme que l'exportation est effectuée.
   Un fichier PFExport_<nom IAM>_<dateheure>.tar.gz est automatiquement téléchargé.