# StepSync 用のツールボックス

## コントローラー

コントローラーには次の 2 つのタイプがあります：

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

ハードウェアレイアウト構成には、最大 63 つのSync Memberコントローラを追加できます。[Sync Reference] コントローラは常に最初に来ます。その後にSync Memberコントローラとツールを追加する必要があります。

## ツールボックス

ツールボックスには、2つのコントローラータイプとサポートされているすべてのツールが含まれています。特定のツールタイプでフィルタリングできるドロップダウンリストがあります。

ツールボックスからハードウェアレイアウト構成に追加できるのは、次の表に示すサポートされているツールのみです。StepSyncコントローラーに接続されているサポートされていないツールは、ハードウェアレイアウト構成で[サポートされていないツール]アイコンで表示されます。これらのツールは、StepSync構成内の現在の位置でToolsTalk 2に表示され、この位置はハードウェアレイアウト構成ワークスペースで変更できません。サポートされていないツールがこのワークスペースから削除された場合、ユーザーはハードウェアレイアウト構成のセットアップを続行する前に、構成をコントローラーにプッシュしてツールを追加することができます。

ツールは、まだ接続されていないコントローラにのみ追加できます。

ツールファミリー | サポートされているモデル
Tensor STR | ETV、ETD、ETP
Tensor ST | ETV、ETD、ETP
Tensor SL | ETV、ETD、ETP、ETF
Tensor SR | ETV、ETD、ETP
QST | すべて（デュアルトランスデューサーを除く - CTT、CTA、CTTA）