# Koniec programu - 168

Signál indikuje úroveň momentu po dokončení cyklu uťahovania. Časovač - časový limit konca programu - sa spustí, keď moment klesne pod túto úroveň. Uťahovanie je dokončené, keď moment klesne pod úroveň pre koncový moment programu a zostane na tejto úrovni, kým sa nedosiahne časový limit konca programu.

Názov v SoftPLC: PROGRAM_END

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE