# StepSync

Funkcie ovládača, ako napr. nízkoreakčné stratégie upevňovaní a ďalšie funkcie ovládača, si okrem iného vyžadujú licencie distribuované prostredníctvom systému riadenia systému. Zatiaľ čo je konfigurácia funkcií možná bez špecifických licencií, priradenie a používanie týchto funkcií bude vyžadovať, aby bola na ovládači nainštalovaná správna licencia. Podrobnejšie informácie o licenciách nájdete v Licenciách (FMS).

Program StepSync vyžaduje na konfiguráciu nástroj ToolsTalk 2.

Pomocou funkcie StepSync je možné spojiť niekoľko ovládačov Power Focus 6000 a spustiť synchronizované uťahovanie. Prvý ovládač v konfigurácii sa nazýva Sync Reference a spracováva všetky uťahovania a podávanie správ. Až 5 ďalších riadiacich jednotiek Power Focus 6000 je potom pripojených k Sync Reference prostredníctvom kábla reťazca Power Focus 6000 (pozri Nastavenie programu StepSync (hardvér) a nazývajú sa Sync Members. Ich jedinou funkciou je manipulácia s nástrojmi.

## Sync Reference

Ovládač Sync Reference je mozgom systému. Riadi nastavenia uťahovania a celé podávanie správ. Zaoberá sa aj konfiguráciou celého systému a pripojením k nástrojom ToolsTalk a ToolsNet. Každé príslušenstvo alebo prevádzkové zbernice sú pripojené priamo k Sync Reference.

## Sync Member

Ovládač Sync Member funguje ako jednotka bez ďalších funkcií. Časť IT nie je spustená a nie je možné pripojiť žiadne externé príslušenstvo alebo protokoly Sync Member. Každý Sync Member má priradené číslo kanála (2 – 64). Číslo kanála sa používa na identifikáciu nástroja a disku v rámci konfigurácie rozloženia hardvéru v aplikácii ToolsTalk 2, ako aj na výber tých, ktoré by mali byť súčasťou uťahovania v režime synchronizácie a tiež sa používa na oznamovanie výsledkov. Používa sa aj na výskyt chyby, ktoré umožňujú identifikovať chybnú časť.

## Uťahovania

Je možné spustiť len viacstupňové programy na uťahovanie. Aby bolo možné synchronizovať uťahovanie medzi jednotlivými nástrojmi, používajú sa synchronizačné body. V týchto bodoch budú nástroje čakať jeden na druhý, a potom pokračovať v ďalšom kroku programu na uťahovanie. Program na uťahovanie môže obsahovať až 25 krokov (nezahŕňa synchronizačné body). Cesty na opravu alebo ukončenie nie sú povolené. Upozorňujeme, že priradenie programov na uťahovanie môže prebiehať len prostredníctvom aplikácie ToolsTalk 2. Ovládač neposkytuje možnosti priradiť napínacie programy.

## Poskytovanie licencií

Funkcia StepSync je funkcia FMS. Jediný Sync Reference vyžaduje licenciu, čo umožňuje zmeniť ľubovoľný ovládač Power Focus 6000 na Sync Member bez ďalších licencií. Licencia Sync Reference je doplnková funkcia regulátora FMS.

Ak sa odstrániť licencia Sync Reference, v režime StepSync nie je možné vykonať žiadne uťahovanie. Ak dôjde k strate spojenia s licenčným serverom, bude licencia naďalej fungovať 48 hodín. Ovládač kontroluje platnú licenciu Sync Reference každú hodinu.

Relevantné informácie

- Nastavenie programu StepSync (hardvér)

V tejto sekcii

- Používateľské rozhranie StepSync
- Konfigurácia StepSync
- Nastavenie programu StepSync (hardvér)
- Uťahovanie StepSync
- Výsledky StepSync
- Signály StepSync
- Tool Box pre StepSync
- Príslušenstvo CAN StepSync