# Seleccionar bit de entrada 7 - 10069

Nombre en SoftPLC: SEL_INPUT_BIT_7

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Filedbus: FALSO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO